Практическое занятие 07.02.22 г. 
Уважаемые студенты!
Вы продолжаете изучать следующий раздел механики «Сопротивление материалов», в котором изучаются экспериментальные и теоретические основы и методы расчета наиболее распространенных элементов различных конструкций, находящихся под воздействием внешних нагрузок, на прочность, жесткость и устойчивость, с учетом требований надежности, экономичности, технологичности изготовления, удобства транспортировки и монтажа, а также безопасности при эксплуатации.
Сопротивление материалов является одной из фундаментальных дисциплин общеинженерной подготовки специалистов в сфере высшего технического образования. Студенты высших технических учебных заведений приступают к изучению дисциплины «Сопротивление материалов» после освоения курса теоретической механики. 
Поэтому на этом практическом занятии повторяем раздел «Статика» из курса теоретической механики.
Задание
Решить задачи 
Загрузить в личный кабинет для проверки.

Получить консультацию и задать вопросы можно 07.02.22.
Почта: svmurash@gmail.com
Тел: 89144451023 (написать Viber, WhatsApp)
Задача
1. Определить положение центра тяжести сложного сечения.
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Пример 1. Определить координаты центра тяжести сложного симметричного сечения. 
Определим положение центра тяжести сечения. Делим сложное сечение на две простых фигуры:
– фигура 1 –прямоугольник с основанием 8 см и высотой 6см, отмечаем центр тяжести прямоугольника – т.С1
– фигура 2– равнобедренный треугольник с основанием 8 см и высотой 3см, отмечаем его центр тяжести – т.С2.
Проводим через центры тяжести фигур оси и выбираем оси отсчета х′у.
Вычисляем площади каждой фигуры и определяем координаты у каждой фигуры, затем координаты нанесем на схему.
Прямоугольник


Треугольник
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Теперь определим координату центра тяжести всего сечения по формуле:

Тогда


Отмечаем ус на схеме, центр тяжести всего сечения в т. С и проводим через эту точку главную центральную ось х.
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