ЗАДАЧА «Пуск и набор нагрузки турбины Т-100-130 из неостывшего состояния.»

[bookmark: _GoBack]В результате решения необходимо построить следующие  графики зависимостей: 
 
· 
частоты вращения ротора турбины от времени ;
· 
давления в конденсаторе от времени ;
· 
электрической мощности турбины от времени ;
· 
расхода пара на турбину от времени ;
· 
тепловой нагрузки турбины от времени ,
· 
расхода пара в конденсатор от времени  
· расход пара в верхний сетевой подогреватель от времени Gнсп=f(t);
· расход пара в нижний сетевой подогреватель от времени Gнсп=f(t);
· суммарный расход пара в подогреватели GΣ=f(t);
для турбины Т – 100 – 130 и процесс расширения пара в проточной части в h-s диаграмме. 



Исходные данные в таблице 1.

                                                                                     Таблица 1
	Пред
послед
няя цифра 
номера
зачет.
кн.
	Тниза ЦВД, С0
	Скоро
сть на
бора вакуу
ма осн
овным
эжект
ором,
кПа мин
 
	Скоро
сть на
бора вакуу
ма осн
овным и пуск
овым
эжект
ором,
кПа мин
 
	Послед
няя цифра 
номера
зачет.
кн.
	Элект
ричес
кая
мощ
ность,
N, МВт
	Тос,
С0
	Gсв,
т/час
	Тпс,
С0

	0
	450
	4
	25
	0
	80
	50
	3000
	100

	1
	400
	6
	20
	1
	85
	55
	2900
	95

	2
	350
	8
	19
	2
	90
	60
	2800
	105

	3
	300
	9
	29
	3
	100
	70
	2500
	110

	4
	250
	11
	27
	4
	82
	68
	2700
	120

	5
	200
	7
	23
	5
	87
	65
	2400
	115

	6
	160
	5
	25
	6
	92
	67
	2300
	110

	7
	370
	15
	30
	7
	95
	58
	2100
	120

	8
	270
	17
	29
	8
	105
	57
	2000
	115

	9
	320
	13
	21
	9
	97
	69
	2650
	110



Для выполнения работы пользоваться зависимостями, приведенными на рис. 1,2,3,4 и приложениями.
  
[image: Rotation of Т-100-130]

      Рис. 1.

[image: Rotation of Т-110(120)-130-3]




Рис. 2.
[image: темппература низа ЦВД-1]

        Рис. 3. Номограмма по пуску турбины Т-100=130 в из неостывшего состояния.
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