Задача №3.
Используя энергетические характеристики определить, как изменится расход условного топлива на выработку электроэнергии турбины Т-110/120-130 при переходе с режима работы по тепловому графику на режим работы по электрическому графику с увеличением выработки электрической мощности на 20МВт.
Исходные данные:
Qт=120МВт, Рт=0.12МПа, ηка=0,92 = const, ηтр=0,98,
Для расчета использовать следующие выражения для энергетических характеристик:
Q0=122.11*Pт+2,326*N-1.314*Nт+Qт.
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