Группа: ТК-18, 9.02.22
Дисциплина: Сети связи и СК( лабораторная работа)
Лабораторная работа  в программе Cisco Packet Tracer Тема: «Беспроводная сеть WEP» в режиме ВКС
[bookmark: keyword1][bookmark: keyword2][bookmark: keyword3][bookmark: keyword4][bookmark: keyword5][bookmark: keyword6][bookmark: keyword7][bookmark: keyword8][bookmark: keyword9][bookmark: keyword10][bookmark: keyword11]Создание новой беспроводной сети начинается непосредственно с конфигурации точки доступа - беспроводного маршрутизатора (роутера) подключения к ней компьютеров и другого беспроводного оборудования. Классический способ настройки такой: вначале производится подключение к точке доступа оборудования, а затем нужно задать вручную имя беспроводной сети и ключ безопасности. В этой лекции и далее мы рассмотрим различные варианты беспроводных сетей и способы их настройки в программе CPT. Ключ безопасности беспроводной сети - уникальный код (пароль), который закрывает доступ к вашей сети. При этом важен не столько сам ключ, сколько тип шифрования. Дело в том, что вся информация, которая протекает между роутером и ПК шифруется. И если вы ввели неправильный ключ, то ваше устройство просто не сможет раскодировать ее. Это сделано для повышения безопасности. Стоит отметить, что на сегодняшний день существует три типа шифрования Wi-Fi подключений: WPA. WPA2. WEP.
Новый термин
WEP (Wired Equivalent Privacy) — алгоритм для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi. Используется для обеспечения защиты, передаваемых данных
[bookmark: sect2]Практическая работа 10-1-2. Создание новой беспроводной сети. Настройка беспроводной сети WPA . Беспроводная сеть с точкой доступа
Домашнее задание: подготовиться к сдаче лабораторной работы
Группа: ТК-18, 16.02.22
Дисциплина: Сети связи и СК ( лабораторная работа)
Лабораторная работа  в программе Cisco Packet Tracer: Тема: Настройка коммутируемого WI-FI соединения
[bookmark: keyword27]Рассмотреть  два примера работы с wi-fi сетью.
[bookmark: sect9]Практическая работа 10-3-1. Настройка коммутируемого WI-FI соединения
Практическая работа 10-3-2. Беспроводная связь в Packet Tracer с беспроводным роутером
Домашнее задание: подготовиться к сдаче лабораторной работы
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