Вопросы к зачету по дисциплине 
«Материалы и компоненты электронной техники»
I семестр

1. В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии?
2. Почему в результате термоэлектронной эмиссии катод электровакуумного диода заряжается положительно?
3. Устройство, принцип действия электровакуумного диода.
4. Объясните картину распределения электрических полей в электровакуумном диоде. Раскройте суть физических явлений, сопровождающих данные процессы.
5. Начертите статическую ВАХ диода. Объясните ее ход.
6. Дайте определение внутренних параметров диода.
7. Как имея в своем распоряжении статическую ВАХ диода определить внутренние параметры лампы?
8. Поясните особенности влияния температуры накала на ход статической ВАХ диода.
9. Нарисуйте схему установки для снятия вольт-амперной статической характеристики электровакуумного диода и поясните суть работы.
10. Раскройте суть метода определения удельного заряда электрона с помощью ВАХ диода.
11. Назовите области применения электровакуумного диода.
12. Объясните устройство, принцип действия и физические явления, сопровождающие рабочий статический режим электровакуумного триода.
13. Разъясните обоснованность введения третьего электрода – управляющей сетки в конструкцию электровакуумного триода. В чем ее функции?
14. Объясните, почему в отличие от диода триод характеризуется двумя семействами ВАХ.
15. Начертите анодно-сеточную статическую характеристику триода. Поясните особенности этой кривой.
16. Начертите анодную статическую вольт-амперную характеристику триода. Поясните ее особенности.
17. Как, вы, понимаете термин семейство вольт-амперных характеристик? Поясните свои выводы.
18. Дайте определение внутренних параметров электровакуумного триода. Раскройте их физический смысл.
19. Что такое внутреннее уравнение триода?
20. Как по статическим ВАХ определить внутренние параметры триода? Как определить все четыре параметра электровакуумного триода, имея в своем распоряжение только одно семейство статических ВАХ?
21. Объясните устройство, принцип действия электровакуумного тетрода, а также поясните суть физических явлений, сопровождающих его рабочий режим.
22. Раскройте суть основной причины введения второй сетки в конструкцию тетрода. 
23. Как повлияло введение дополнительной сетки в конструкцию тетрода на его внутренние параметры?
24. Начертите анодно-сеточную ВАХ тетрода (зависимость анодного тока от напряжения на управляющей сетке). Поясните особенности влияния анодного напряжения и напряжения на экранирующей сетке на данную вольт-амперную характеристику.
25. Что такое вторичная электронная эмиссия. Объясните физическую суть данного явления.
26. Что такое динатронный эффект и как он влияет на рабочий режим тетрода? Ответ сопроводите графическими характеристиками. Поясните термин «провал» вольт-амперной анодно-сеточной характеристики.
27. Объясните особенности выходной ВАХ тетрода.
28. Нарисуйте схему и поясните принцип действия каскада УНЧ на основе тетрода.
29.  Объясните устройство, принцип действия электровакуумного пентода.
30. Каким образом и за счет, каких конструктивных особенностей данной лампы, нейтрализуется динатронный эффект. Дайте развернутый ответ.
31. Объясните особенности выходной ВАХ пентода. Сравните с аналогичной характеристикой тетрода.
32. Нарисуйте схему и поясните принцип действия каскада УНЧ на основе пентода.

