Лабораторная работа 5-6
[bookmark: _GoBack]Точение торцев, сверление, нарезание резьбы
Цель: приобретение навыков нарезания резьбы во внутренних и на наружных цилиндрических поверхностях.
Оборудование:
1. Станок токарно-винторезный 16Б25ПСп
2. Резец проходной прямой 
3. Резец проходной оторгнутый
4. Комплект метчиков и плашек
5. Патрон 3х кулачковый на оправке
6. Конусы Морзе 1-3, 3-5.
7. Сверла спиральные (диаметр определяет преподаватель)
8. Штангенциркуль
9. Заготовка.
Порядок проведения:
1. Установить заготовку в патрон консольно
2. Установить резцы
3. Установить режимы обработки
4. Произвести обработку торца
5. Произвести обработку отверстия, наружной цилиндрической поверхности
6. Оформить результаты (Эскиз обработки, режимы резания, описание хода настройки)
7. Вывод

