21.10.20. ТМ-18. Резание материалов. 
                                   Лабораторная работа.
Геометрические параметры режущей части спирального сверла.

               Изучить геометрические параметры режущей части спирального сверла. Измерить углы рассматриваемых сверл. Определить типы сверл и сравнить их параметры с параметрами ГОСТа. Заполнить таблицы измеренными параметрами.
             Провести измерения задних углов с помощью делительной головки и индикатора по методике представленной в методическом пособии. Рассчитать значения передних углов и построить на основании измерений графики зависимостей передних и задних углов от изменения диаметра сверла.                  На основании построенных графиков сделать выводы по работ е.
 
