Повторение. Строительное черчение. Выполнение строительных чертежей.
Повторяем теоретический материал (см. файл Приложение)

1. Выполнение строительных чертежей. Общие сведения.

2. Графическое обозначение строительных материалов.
3. Условные обозначения на строительном чертеже
Для этого изучаем стр . 164,165, 168-173 учебника

Практическое задание. Графическая работа №6. План этажа
Формат: А4 , карандаш/ AutoCad (на выбор)
Задание: Вычертить в масштабе 1:75 план этажа здания исходя из вариантов, приведенных в табл.68 (стр. 174-179 учебника – см. Приложение). Размеры, отмеченные знаком Х, замените действительными. Нанесите условные обозначения: оконных проемов с переплетами; дверных проемов без четвертей однопольных; сантехнического оборудования, руководствуясь соответствующими таблицами. 

Указание. Координационная ось при односторонней привязке проводится с внутренней стороны стены; привязочный размер 200мм – за счет территории здания.

Оформить.  Срок выполнения: 25 декабря. 
Составитель: Е.С. Ляшенко
� Брилинг Н.С., Евсеев Ю.П. Задания по черчению. – 2 е изд. – М.: Стройиздат, 1984.- 256 с., ил.





