Задание на 16.10.2020 г.
Письменный опрос по лабораторной работе № 1

1. [bookmark: _GoBack]Дать определения своими словами основным физическим свойствам жидкости.
2. Какие применяются приборы для изучения основных физических свойств жидкости.
3. Какая взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости.
4. Зависимость плотности, коэффициента температурного расширения, кинематического коэффициента вязкости, коэффициента поверхностного натяжения от температуры.

Решить задачи на основные физические свойства жидкости







Задача 1. При     гидравлическом     испытании     внутренних     систем водоснабжения допускается падение испытательного давления в течение времени мин на величину  Па. Определить допустимую величину утечки в течение мин при испытании системы вместимостью  м3. Модуль упругости воды принять равным Па.



Задача 2. В отопительной системе (котел, радиаторы, трубопроводы и расширительный сосуд) небольшого дома содержится объем м3  воды. Сколько   воды  дополнительно  войдет  в  расширительный   сосуд  при нагревании ее от ° С до ° С?



Задача 3.  Вычислить плотность жидкости и ее удельный объем, если жидкость находится в емкости массой  кг. Масса заполненной жидкостью емкости  кг, а ее объем  л.

Ответы на вопросы по лабораторной работе № 1 законспектировать в тетради для лабораторных работ, сфотографировать и загрузить в личный кабинет.

Задачи решить в тетради для лекционных работ, сфотографировать и загрузить в личный кабинет.

Если будут вопросы по решению задач пишите на мою электронную почту maslova.alla2013@yandex.ru
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