Практическая работа
Эталоны и образцовые средства измерения
Цель работы
Изучить эталоны и образцовые средства измерения
По мере развития техники и международных связей трудности использования и сравнения результатов измерений из-за различия единиц возрастали, они стали тормозить научно-технический прогресс. Так во второй половине XVIII века в Европе насчитывалось до сотни различных футов, как единиц измерения длины, около полусотни различных миль, свыше 120 различных фунтов. Кроме того, положение сложилось так, что соотношение между дольными и кратными единицами были необычайно разнообразными (Например, 1 фут = 12 дюймам = 304,8 мм). 
В 1790 г. во Франции было принято решение о создании системы новых мер, “основанных на неизменном прототипе, взятом из природы, с тем, чтобы ее могли принять все нации”. Было предложено считать единицей длины длину десятимиллионной части четверти меридиана Земли, проходящего через Париж. Эту единицу назвали метром. За единицу массы была принята масса 0,001 м3 чистой воды при температуре наибольшей плотности (+4°С); эта единица была названа килограммом. При введении метрической системы была не только установлена основная единица длины, взятая из природы, но и принята десятичная система образования кратных и дольных единиц, что является одним из важнейших ее преимуществ. 
Однако, как показали последующие измерения, в четверти парижского меридиана содержится не 10 000 000, а 10 000 856 первоначально определенных метров. Но и это число нельзя считать окончательным, так как по мере развития науки более точные измерения дают другие значения.
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