СТ-20. Сопротивление материалов. Практические занятия.  15.02.22и 16.02.22

Тема практических  занятий :  Расчет балок на прочность, повторение.
Выполнить расчет двухопорной и консольной балок на прочность самостоя-
тельно. Вначале  определить опорные реакции, провести проверку.  Затем
по участкам определить внутренние силы, построить их эпюры.  Вычисление
внутренних сил можно находить как через координату  Z, так  и по точкам.
В конце задач определить размеры сечений.
Представить в личный кабинет на проверку.
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  Задания для расчета балок будут направлены  дополнительно в виде
фотоматериалов  старосте группы.



                                                                                    В.М. Герасимов.
