28.12.20 лабораторная 1 
Использовать материалы свободного доступа:        Лира-Сапр  некоммерческая версия
Рассчитать многопролетную балку (4 пролета). Число шарниров, размеры пролетов и нагрузка – произвольные. Балка не должна быть изменяемой.
Формируете балку по прототипу, как раму. При этом по вертикальной оси (правая колонка) ничего вводить не нужно.
Представить до 11.01.21 расчетную схему с размерами и значениями нагрузок, 
 эпюру моментов М
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