Конструирование фермы.
На втором листе курсового проекта выполняем:
1. Геометрическую схему фермы;
2. Расчетную схему фермы; 
3. Чертеж отправочной марки;
4. Узлы фермы: опорные; укрупнительный; место изменения сечения.
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