СУС-20. Сопротивление материалов. Практическое занятие. 09.11.21

Тема практического занятия : Расчет на прочность соединений при сдвиге.
    Ознакомиться с алгоритмом решения задач при расчете заклепочных и
болтовых соединений на сдвиг на примере решенной задачи 5.1, стр. 69-70.
    По алгоритму  выполнить решение двух задач:
Задача 1 : Выполнить расчет заклепочного соединения на прочность, изобра-
женного на рис. 5.5 при следующих данных: материал заклепок – дюралю –
мин Д16, имеющий допускаемое напряжение на срез – 80 Мпа, материал 
среднего листа – сталь СТ3 с допускаемым напряжением на смятие – 280Мпа
количество заклепок – 4, сила F=10 кН.
Задача 2 : Выполнить расчет  болтового соединения, изображенного на рис.
5.5 ( вместо заклепок установлены  болты, выполненные из стали СТ4) при
следующих данных: сила F=80 кН, допускаемое напряжение на срез заклепок
- 140 Мпа, допускаемое напряжение на смятие листа – 350 Мпа. Определить
количество болтов и высоту листа.
     Литература: Герасимов В.М. Сопротивление материалов: справочное
пособие – Чита: ЗабГУ, 2016.С 67-70.
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