Нормативно-правовые основы проектирования

Основные нормативные документы, регламентирующие проектирование, получение разрешительной документации, строительства зданий и сооружений на территории РФ, следующие:
1. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
5. Приказ Минприроды РФ от 25.06.2010 № 218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья».
6. Правила технической эксплуатации рудников, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов (утв. Минцветмет СССР от 05.07.1979).
7. ВНТП 13-2-93 Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки (утв. Комитетом РФ по металлургии (протокол от 27.01.1993, № 1) по согласованию с Госгортехнадзором РФ (протокол от 13.12.1992, № 4)).
8. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».
9. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477).

Основные понятия, используемые в градостроительном кодексе

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). В горной терминологии и на практике строительство на объектах горных работ обозначается как выполнение горно-капитальных работ, обеспечение выхода на производственную мощность. 
Реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Разработка месторождений полезных ископаемых, как и строительство объектов рудника и его инфраструктуры, должны проводиться строго в соответствии с проектной документацией.
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Подготовка проектной документации осуществляется на основании технического задания на проектирование, результатов инженерных изысканий.

Техническое задание на проектирование

Техническое задание включает все основные исходные данные для проектирования и требования к объекту проектирования и строительства. В задании указываются сведения о недропользователе (сведения о лицензии, юридический адрес, источники финансирования проекта), сведения о местоположении объекта проектирования, его климатических условиях и требования к разработке проектной документации. Типовая форма технического задания на проектирование приведена в табл. 1.

Таблица 1
Типовая форма технического задания на проектирование
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание (варианты)

	1
	Основание для проекта
	[bookmark: _GoBack]Федеральная или ведомственная целевая программа. Решение Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями

	2
	Вид строительства
	Новое строительство. Реконструкция. Капитальный ремонт

	3
	Стадийность проектирования
	Технико-экономическое обоснование. Проектная документация. Рабочая документация

	4
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Указать требования, если требуется выполнение сравнения вариантов проектных решений

	5
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет. Региональный бюджет. Собственные средства заказчика

	6
	Особые условия строительства
	Климатические условия. Сейсмическая активность региона. Наличие опасных природных процессов на площадке строительства

	7
	Основные технико-экономические показатели
	Мощность, производительность, производственная программа

	8
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам технологии производства продукции. Требования к технологии, режиму предприятия
	Указать требования по технологии производства – технологическое задание, подробно описывающее требуемые нагрузки от технологического оборудования, особые требования по размещению технологического оборудования, требуемые площади, особые условия, описывающие производственный процесс и т. д.

	9
	Требования к архитектурно-строительным, объем но-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания
	Приводятся рекомендации по расположению зданий, помещений, их площадям, даются рекомендации по применению, строительных материалов, зданий их отдельных конструкций и т. д.

	10
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	Указать требования по конструктивным решениям стен, покрытий (крыш), перекрытий, ферм, балок и т. д.

	11
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Дать указания по применению систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электрических сетей, внешних инженерных сетей

	12
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия
	Дать указания по выделению в составе объекта пусковых комплексов - перечень зданий и сооружений по каждому комплексу в отдельности с указанием очередности и сроков ввода в эксплуатацию. Если планируется расширение предприятия после завершения комплекса проектных работ, то указать требования для учёта в разрабатываемом проекте

	13
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Указать необходимость разработки раздела по оценке влияния объекта на окружающую среду

	14
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Указать требования к разделу «Организация и условия труда работников». Применяется для промышленных объектов

	15
	Требования к экологическим и санитарно-эпидемиологическим
	Указать дополнительные требования к проектной документации на основании заключения СЭС, Роспотребнадзора

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС)
	В случае, если объект категорирован по ГОЧС (технические условия выдаются уполномоченным органом по ГО и ЧС), приводится ссылка на технические условия по ГОЧС и даются указания о необходимости разработки данного раздела

	17
	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности
	Раздел обязателен к разработке, согласно требованиям нормативной документации. Указать дополнительные требования по разработке данного раздела

	18
	Требования по разработке раздела оценки энергетической эффективности
	Указываются дополнительные требования или указания по оснащению объекта приборами учета энергетических ресурсов»

	19
	Требования к методу составления сметной документации
	Базисно-индексный метод. Ресурсный метод - в текущих ценах

	20
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства
	Указать, если такие работы требуются в процессе проектирования. Обычно этот пункт просто исключается

	21
	Требования по выполнению демонстрационных материалов
	Заполняется в случае необходимости выполнения макета объекта, ЗБ-презентаций, демонстрационных альбомов и т. д. с указанием требований к демонстрационным материалам

	22
	Специальные технические требования, на которые отсутствуют нормативные требования
	На практике данный пункт заменяется на «Дополнительные требования», в которых указываются требования к оформлению проектно-сметной документации, количеству экземпляров проекта и наличию электронной копии, прочие условия заказчика по разработке проектной документации



