Лекция 12.10.2020
Название дисциплины: «Экология горно-перерабатывающей отрасли»
Название лекции: Законодательное регулирование охраны воздушного бассейна
Ⅰ. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96 – ФЗ
1.1. Общие положения 
1.2. Управление в области охраны атмосферного воздуха
1.3. Организация деятельности в области охраны атмосферного воздуха
1.4. Государственный учёт вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников
1.5. Контроль за охраной атмосферного воздуха
1.6. Экологический механизм охраны атмосферного воздуха
1.7. Права граждан, юридических лиц и общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха
1.8. Ответственность за нарушение законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха
1.9. Международное сотрудничество РФ в области охраны атмосферного воздуха
Ⅱ. Подзаконные акты, регулирующие охрану воздушного бассейна
2.1. Постановление Правительства РФ № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вреднных физических воздействий на него
Ⅲ. Стандарты, регулирующие охрану воздушного бассейна
2.2.1. ГОСТ 172.1.04-77 «Атмосфера, источники и методы загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения»
«Общие положения и основные понятия используемые в законе»  (законспектировать самостоятельно по источнику [3]).
Пример 1. Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляет собой естественную смесь газов атмосферы, находящегося за пределами жилых, производственных и иных помещений.
Пример 2. Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или образование в нём вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха.
Основные понятия, которые требуются проработать и законспектировать (внести в конспект лекций)
- вредное загрязняющее вещество;
- вредное физическое воздействие;
- трансграничное загрязнение атмосферного воздуха;
- неблагоприятное метеорологические условия;
- предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воздух;
- предельно-допустимый контроль вредного физического воздействия на атмосферный воздух;
- технический норматив воздуха;
- предельно – допустимая (критическая) нагрузка;
- предельно – допустимый выброс (ПДВ);
- Временно – согласованный выброс (ВСВ);
- мониторинг атмосферного воздуха;
- охрана атмосферного воздуха;
- гигиенический норматив качества атмосферного воздуха;
- экологический норматив качества атмосферного воздуха;
-качество атмосферного воздуха.
Термины и понятия, используемые для обеспечения экологической безопасности горного производства:
- примесь в атмосфере;
- предельно – допускаемая концентрация примеси в атмосфере;
- загрязнение атмосферы;
- потенциал загрязнения атмосферы;
- инвентаризация выбросов;
- загрязняющее атмосферу вещество;
- источник загрязнения атмосферы;
- линейный источник загрязнения атмосферы;
- плоский источник загрязнения атмосферы;
- промышленный источник загрязнения атмосферы;
- организованный промышленный выброс;
- неорганизованный промышленный выброс;
- очистка газа;
- промышленная пыль;
- запылённость газа;
- степень очистка газа.
Термины и определения в области охраны атмосферного воздуха:
- поле концентрации примеси в атмосфере;
- кислотный дождь;
-контроль загрязнения атмосферы;
- качество атмосферы;
- сеть контроля загрязнения атмосферы;
- стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферы;
- опорный пункт наблюдений за загрязнением атмосферы;
- маршрутный путь наблюдений за загрязнением атмосферы;
- показатель загрязнения атмосферы;
- концентрация примесей в атмосфере;
- приземная концентрация примеси в атмосфере;
- разовая концентрация примеси в атмосфере;
- фоновая концентрация примеси в атмосфере.
Выбросы в зависимости от состава вредных веществ классифицируются по следующим признакам:
- агрегатному состоянию веществ в выбросах;
- массовому выбору (масса веществ, выброс. в единицу времени).
В зависимости от атмосферного состояния вредных веществ выбросы подразделяем на классы:
1 – газообразные и парообразные выбросы;
2 – жидкие выбросы;
3 – твёрдые выбросы;
4 – смешенные выбросы.
Выбросы по химическому составу делят на группы, а в зависимости от размера частиц – на подгруппы.
Выбросы входящие в класс по химическому составу делятся на 19 групп: сернистый ангидрит, оксид углерода и так далее.
Жидкие выбросы (класс 2) по химическому составу делятся на кислоты (1 –я группа), щелочи (2-я группа), растворы солей (3-я группа), растворы жидких металлов и солей (4-я группа), органические соединения (5-я группа).
Твёрдые выбросы (класс 3) по химическому составу разделены на 7 групп: коннцерогенные вещества, свинец и соединения свинца, органическая пыль, неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества, прочие.
Четвёртый класс включает смешанные выбросы, состоящие из комбинаций различных классов.
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