Выполнить контрольную работу и выложить в личный кабинет

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для студентов заочной формы обучения
по дисциплине «Электрические измерения» 
наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника__________________________________________
код и наименование направления подготовки (специальности)

Краткое содержание курса
Содержание
1.Метрология как наука об измерениях.
2.Понятие и основные проблемы метрологии.
3.Понятие измерения.
4.Физические величины и их измерения.
5.Шкалы измерений.
6.Системы физических величин.
7.Составляющие элементы измерений.
8.Классификация измерений.
9.Принципы, методы и методики измерений.
10.Системы единиц физических величин.
11.Основные понятия.
12.Метрическая система мер.
13.Построение систем единиц физических величин.
14.Примеры систем единиц физических величин.
15.Относительные и логарифмические величины и единицы.
16.Международная система единиц (СИ).
17.Средства измерений и их свойства.
18.Понятие и классификация средств измерений.
19.Метрологические характеристики СИ.
20.Использование СИ.
21.Нормирование погрешностей СИ.
22.Класс точности СИ и его обозначение.
23.Эталоны и их использование.
24.Погрешности измерений.
25.Понятие погрешности измерений.
26.Модели объекта и погрешности измерений.
27.Источники погрешности измерений.
28.Классификация погрешностей измерений.
29.Случайные погрешности.
30.Систематические погрешности.
31.Методы обработки результатов прямых измерений.

Форма текущего контроля 
Лабораторные работы
1. Метрологические характеристики СИ.
2. Источники погрешностей измерений.

Контрольная работа
Рекомендации по определению варианта, задание для выполнения контрольной работы, методические рекомендации по выполнению контрольной работы приведены ниже (стр.7-9).
Другие формы текущего контроля 
Проверка конспектов лекций, практических заданий (задач).
Форма промежуточного контроля  
Зачет
Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету (экзамену):
1.Метрология как наука об измерениях.
2.Понятие и основные проблемы метрологии.
3.Понятие измерения.
4.Физические величины и их измерения.
5.Шкалы измерений.
6.Системы физических величин.
7.Составляющие элементы измерений.
8.Классификация измерений.
9.Принципы, методы и методики измерений.
10.Системы единиц физических величин.
11.Основные понятия.
12.Метрическая система мер.
13.Построение систем единиц физических величин.
14.Примеры систем единиц физических величин.
15.Относительные и логарифмические величины и единицы.
16.Международная система единиц (СИ).
17.Средства измерений и их свойства.
18.Понятие и классификация средств измерений.
19.Метрологические характеристики СИ.
20.Использование СИ.
21.Нормирование погрешностей СИ.
22.Класс точности СИ и его обозначение.
23.Эталоны и их использование.
24.Погрешности измерений.
25.Понятие погрешности измерений.
26.Модели объекта и погрешности измерений.
27.Источники погрешности измерений.
28.Классификация погрешностей измерений.
29.Случайные погрешности.
30.Систематические погрешности.
31.Методы обработки результатов прямых измерений.
32.Однократные измерения.
33.Определение результатов косвенных измерений и оценивание их погрешностей.
34.Концепция неопределенности измерений.
35.Основные положения концепции неопределенности измерений.
36.Сопоставление концепций погрешности и неопределенности измерений.
37.Использование концепции неопределенности.
38.Правовые основы обеспечения единства измерений.
39.Необходимость правового регулирования метрологической деятельности.
40.Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений».
41.Государственный метрологический контроль и надзор.
42.Калибровка СИ.
43.Ответственность за нарушение законодательства по метрологии.
44.Международные организации по метрологии.
45.Метрологическое обеспечение радиационного контроля.
46.Государственная система обеспечения единство измерении (ГСИ).
Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации
Основная литература
1.	Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 235. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01917-9. - ISBN 978-5-534-01918-6 : 76.99.
2.	Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 481. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01916-2. - ISBN 978-5-534-01929-2 : 142.51.
3.	Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 132. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01916-2. - ISBN 978-5-534-01931-5 : 49.96.
4.	Лифиц, Иосиф Моисеевич. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : Учебник и практикум / Лифиц Иосиф Моисеевич; Лифиц И.М. - 12-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 314. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00544-8 : 122.03.

Дополнительная литература 
1.	Раннев, Георгий Георгиевич. Методы и средства измерений : учебник / Раннев, Георгий Георгиевич, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7075-9 : 397-10.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы* 
1. ЭБС «Лань».
2. ЭБС «Консультант студента».
3. ЭБС «БиблиоРоссика».
*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Ведущий преподаватель                     ст.преп. кафедры ЭиЭТ Горбунов Р.В.             

Заведующий кафедрой                     к.т.н., доцент кафедры ЭиЭТ Дейс Д.А.

Контрольная работа
по дисциплине «Электрические измерения»

Вариант определяется по двум последним цифрам зачётной книжки.				
															
Задача № 1													
															
Для определения мощности в цепи постоянного тока были измерены напряжение сети  U  вольт -	
метром класса точности  Nв с пределом измерений  Um, ток  I  амперметром класса точности   Na	
с пределом измерений   Im . Определить мощность, потребляемую приёмником, а также 		
относительную и абсолютную погрешности её определения. 						
Исходные данные приведены в табл.1.										
										табл. 1				
Параметр	Вариант				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Последняя цифра шифра				
U,  В	130	220	120	250	175	110	200	100	230	90				
Um,  В	150	300	150	300	300	150	300	150	300	150				
I,  A	8	350	10	400	200	20	250	12	260	25				
Im,  A	15	500	15	500	300	30	300	15	300	30				
 	Предпоследняя цифра шифра				
Nв	1	1,5	1	1	1,5	0,5	2,5	1	1,5	0,5				
Nа	0,5	2,5	1,5	2	1,5	1	1,5	1	2,5	1,5				
															
Задача № 2													
															
Проведено пять независимых наблюдений одного и того же напряжения   U. Найти результат	
измерения и доверительную вероятность того, что абсолютная погрешность измерения не		
  превышает по модулю   	∆U.	Систематической погрешностью можно пренебречь.		
Исходные данные приведены в табл.2.										
										табл. 2				
Параметр	Вариант				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Последняя цифра шифра				
U1,  мВ	1354	2781	3509	1237	1834	3784	1944	2293	1538	2910				
U2,  мВ	1343	2836	3523	1245	1851	3775	1961	2304	1540	2898				
U3,  мВ	1367	2807	3501	1253	1867	3788	1951	2311	1545	2894				
U4,  мВ	1362	2763	3493	1262	1839	3796	1955	2317	1554	2927				
U5,  мВ	1351	2858	3497	1270	1862	3803	1967	2310	1563	2903				
 	Предпоследняя цифра шифра				
∆U,  мВ	50	50	30	25	50	30	25	40	30	25				
															
Задача № 3													
															
Определить цену деления измерительных приборов:								
1.	Амперметра, имеющего на шкале   Na   делений и предел измерений   Im  ;			
2.	Вольтметра, имеющего на шкале   Nв   делений и предел измерений   Um  ;			
3.	Ваттметра, имеющего на шкале   Nвт   делений и предел измерений  по току  Im вт 		
	и по напряжению   Um вт . Исходные данные приведены в табл. 3.					
															
										табл. 3				
Параметр	Вариант				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Последняя цифра шифра				
Na, дел	150	30	30	30	30	100	150	150	150	150				
Im, A	10	1,5	3	7,5	15	5	3	7,5	2,5	5				
Nв, дел	30	150	150	150	150	150	100	50	100	30				
Um, В	7,5	150	300	3	15	75	150	250	5	1,5				
Nвт, дел	30	75	30	100	150	150	30	75	100	150				
Im вт, A	2	2,5	5	10	5	5	2,5	5	5	2,5				
Um вт, В	150	150	150	300	150	300	150	100	150	300				
															
Задача № 4													
															
Определить относительные погрешности измерения сопротивления    Rx  в цепи постоянного	
тока с помощью амперметра и вольтметра при подключении их двумя возможными способами.	
Сопротивление амперметра - Ra , вольтметра - Rв . Сделать вывод о целесообразности исполь -	
зования той или иной схемы. Исходные данные приведены в табл. 4.					
										табл. 4				
Параметр	Вариант				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Последняя цифра шифра				
Ra,  Ом	0,025	0,01	0,2	0,02	0,1	0,01	0,015	0,03	0,05	0,04				
Rв,  кОм	20	40	30	50	15	5	10	25	35	50				
 	Предпоследняя цифра шифра				
Rх,  Ом	50	2	10	5	100	10	1000	3	1	500				
															
Задача № 5													
															
Амперметром класса точности  К  со шкалой  0....N   А   (рис.5.1 и табл.5.2) измерены значения	
токов (см.табл.5.1)													

							Рассчитать зависимости абсолютной, относитель -	
							ной и приведённой основных погрешностей от	
							результата измерений.					
															
							Результаты представить в виде таблицы и 		
							графиков.							

															

															

															
															
			рис. 5.1						табл. 5.1				
Значения токов	Последняя цифра шифра				
	Вариант				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1-е измерение	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19				
2-е измерение	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23				
3-е измерение	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28				
4-е измерение	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38				
5-е измерение	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43				
6-е измерение	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48				
7-е измерение	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58				
8-е измерение	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68				
															
										табл. 5.2				
		Предпоследняя цифра шифра				
		Вариант				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
К	0,5	1	1,5	2	0,5	1	1,5	2	0,1	2,5				
N	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115